关于发报速度和单位时间计算的说明

PARIS经常用来表示 CW的传输速度。通常PARIS带结束的7个Unit， 总共包含50个Unit。如果在1分钟内，重复发送PARIS，正常间隔， 就是 5 WPM， 也就是 250 units/min，也就是 60 sec/250unit, 240ms/unit @ 5WPM，120ms/unit @ 10WPM，60ms/unit @20WPM，30ms/unit @40WPM。